**Приложение № 3**

 **Образец**

**ДО**

**„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД**

**УЛ. „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2**

**ГР. СОФИЯ**

[наименование на участника],

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество]

с ЕИК […], със седалище […] и адрес на управление […],

адрес за кореспонденция: […],

банкови сметки: […]

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за участие в процедура за избор на доставчик с предмет:

**„Закупуване на устройства за балансиране на трафика и защита от атаки на WEB приложно ниво, за нуждите на "Информационно обслужване" АД“**

След като получихме и проучихме поканата за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи предложения за доставка, в т.ч.:

1. Приемаме да изпълним доставката на предложените нови и неизползвани хардуерни и софтуерни ресурси в срок от 30 /тридесет/ работни дни, считано от датата на сключване на договора.
2. Приемаме да изпълним доставката на хардуерни и софтуерни ресурси, така както са описани в Техническото задание, съгласно изискванията и параметрите, посочени в него.
3. Приемаме да изпълняваме доставката на хардуерни и софтуерни ресурси съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в поканата за участие в настоящата процедура.
4. Техническото предложение е със срок на валидност 60 /шестдесет/ календарни дни*.*
5. Приемаме при установени липси и/или констатирани явни или скрити дефекти при доставка, след съставяне и подписване на констативен протокол, констатираните по този начин отклонения и недостатъци, да се поправят/ подменят от нас и за наша сметка.
6. Максималното време за реакция при възникнал проблем с всяко от устройствата е 4 /четири/ часа.
7. Максималното време за отстраняване на хардуерен проблем е следващ работен ден.
8. Типът на гаранционната поддръжка за устройствата е 8 часа на ден/ 5 дни в седмицата/следващ работен ден.
9. Гаранционно обслужване и поддръжка съгласно Техническото задание
10. Приемаме, при дефект в оборудването, негов модул, включително модул с движещи се елементи, подмяна с друго оборудване (модул) със същите или по-добри параметри и характеристики.
11. Приемаме да предоставим за целия период на гаранцията консултации от сертифицирани експерти при възникнал проблем с устройствата.
12. Приемаме да доставим хардуерни и софтуерни ресурси със следната спецификация:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Продуктов Номер** | **Описание** | **Кол.** |
| 1. 1
 | F5-BIG-LTM-I5800 | BIG-IP i5800 Local Traffic Manager (48 GB Memory, SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP) | 2 |
|  | F5-SVC-BIG-STD-L1-3 | 1Y Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) | 6 |
|  | F5-SVC-BIG-RMA-2 | 1Y Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP | 6 |
|  | F5-ADD-BIG-GBT-I58XX | BIG-IP Local Traffic Manager to Best Bundle Upgrade for i5800 | 2 |
|  | F5-SVC-BIG-STD-L1-3 | 1Y Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) | 6 |
|  | F5-SBS-BIG-IPI-5-3YR | BIG-IP IP Intelligence License for i5X00 (3-Year Subscription) | 2 |
|  | F5-UPG-AC-I5XXX | BIG-IP Single AC Power Supply for i5X00 (650 W, Field Upgrade) | 2 |
|  | F5-UPG-SFP+-R | BIG-IP & VIPRION SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, 300 m, Field Upgrade) | 4 |

[дата]

**ПОДПИС**

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]